APSTIPRINĀTS

Rīgas Stradiņa universitātes

iepirkuma komisijas

2018.gada 30.maija sēdē,

protokols Nr. 62-8/143- 1

IEPIRKUMA

**Auditorijas aprīkojuma iegāde un uzstādīšana**

ID Nr. RSU-2018/46/AFN-MI

NOLIKUMS

Rīga, 2018

**SATURS**

[1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 3](#_Toc515025698)

[1.1. Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un iepirkuma metode 3](#_Toc515025699)

[1.2. Pasūtītājs 3](#_Toc515025700)

[1.3. Kontaktpersona 3](#_Toc515025701)

[1.4. Pretendenti 3](#_Toc515025702)

[1.5. Iepirkuma nolikuma saņemšana 4](#_Toc515025703)

[1.6. Informācijas apmaiņas kārtība un papildu informācijas sniegšana 4](#_Toc515025704)

[1.7. Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības 4](#_Toc515025705)

[1.8. Piedāvājuma iesniegšana 5](#_Toc515025706)

[2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 5](#_Toc515025707)

[2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 5](#_Toc515025708)

[2.2. Līguma izpildes noteikumi 6](#_Toc515025709)

[3. PRASĪBAS, IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN PRETENDENTU ATLASE 6](#_Toc515025710)

[3.1. Vispārīgie noteikumi 6](#_Toc515025711)

[3.2. Izslēgšanas nosacījumi atbilstoši PIL 9.panta astotās daļas 1., 2. un 3. punktam 6](#_Toc515025712)

[3.3. Pieteikums 7](#_Toc515025713)

[3.4. Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti 7](#_Toc515025714)

[3.5. Tehniskais piedāvājums 8](#_Toc515025715)

[3.6. Finanšu piedāvājums 8](#_Toc515025716)

[4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 9](#_Toc515025717)

[4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs 9](#_Toc515025718)

[4.2. Piedāvājumu vērtēšana 9](#_Toc515025719)

[4.3. Piedāvājuma noformējuma pārbaude 9](#_Toc515025720)

[4.4. Finanšu piedāvājuma pārbaude 9](#_Toc515025721)

[4.5. Pretendentu atlase 10](#_Toc515025722)

[4.6. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude 10](#_Toc515025723)

[4.7. Informācijas pārbaude par PIL 9.panta astotās daļas 1. 2. un 3. punktā noteikto attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10](#_Toc515025724)

[5. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA 11](#_Toc515025725)

[5.1. Lēmuma par Iepirkuma rezultātiem pieņemšana un paziņošana 11](#_Toc515025726)

[5.2. Citi noteikumi 12](#_Toc515025727)

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un iepirkuma metode

“Auditorijas aprīkojuma iegāde un uzstādīšana”, identifikācijas Nr. RSU-2018/46/AFN-MI, (turpmāk – Iepirkums), kas tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9.pantu.

## Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums: Rīgas Stradiņa universitāte (turpmāk – Pasūtītājs).

Reģistrācijas numurs: 90000013771

Juridiskā adrese: Dzirciema iela 16, Rīga LV-1007.

Pasūtītāja profila adrese: <http://www.rsu.lv>

## Kontaktpersona

Kontaktpersona: Infrastruktūras departamenta Administratīvo funkciju nodrošināšanas iepirkumu nodaļas iepirkumu projektu vadītāja Agnese Stūre, tālruņa numurs: +371 67060862, e-pasts: agnese.sture@rsu.lv vai Infrastruktūras departamenta Administratīvo funkciju nodrošināšanas iepirkumu nodaļas vadītāja Sandija Mazlazdiņa: tālruņa numurs: +371 67060859, e-pasts: sandija.mazlazdina@rsu.lv

Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par Iepirkumu.

## Pretendenti

### Pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu Iepirkumam.

### Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kas pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Iepirkuma pieteikumu.

### Ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības Iepirkumā tiek piešķirtas piegādātāju apvienībai, pirms iepirkuma līguma slēgšanas piegādātāju apvienība pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai iesniedz Pasūtītājam sabiedrības līgumu, kurā noteikts, ka visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par iepirkuma līgumā noteikto darbu izpildi un pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību iepirkuma līguma izpildē un dalībnieku vārdā parakstīt dokumentus. Sabiedrības līgumā obligāti ir jānorāda, kādas personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā un katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjomu.

### Pretendents var balstīties uz citu personu **tehniskajām un profesionālajām iespējām**, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

### Pretendents var balstīties uz cita uzņēmēja iespējām, apliecinot atbilstību prasībai par finanšu apgrozījumu, tikai gadījumā, ja iepirkuma līguma izpildei pretendents ar minēto uzņēmēju atbildību pret Pasūtītāju uzņemsies solidāri un ar savu saimniecisko vai finansiālo stāvokli garantēs iepirkuma līguma izpildi – šādā gadījumā pretendents piedāvājumā iesniedz šī uzņēmēja apliecinājumu, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā iepirkuma līguma izpildei pretendents ar minēto uzņēmēju atbildību pret Pasūtītāju uzņemsies solidāri un ar savu saimniecisko vai finansiālo stāvokli garantēs iepirkuma līguma izpildi

## Iepirkuma nolikuma saņemšana

### Ieinteresētais piegādātājs Iepirkuma nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt lejuplādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja mājaslapā internetā: <https://www.rsu.lv/iepirkumi/publiskie-iepirkumi>.

### Lejuplādējot Iepirkuma nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Iepirkuma nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Pasūtītāja interneta mājaslapā pie Iepirkuma nolikuma. Ja minētos dokumentus un ziņas Pasūtītājs ir ievietojis mājaslapā internetā, tiek uzskatīts, ka ieinteresētais piegādātājs tos ir saņēmis un ar tiem iepazinies.

## Informācijas apmaiņas kārtība un papildu informācijas sniegšana

### Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski, izmantojot elektronisko pastu. Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma ietvaros nav saistoša.

### Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Iepirkuma nolikumu uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos iepirkuma komisijai un nosūtot tos elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: agnese.sture@rsu.lv.

### Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju par Iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

### Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē Pasūtītāja interneta mājaslapā [www.rsu.lv](http://www.rsu.lv) sadaļā “Iepirkumi”.

### Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājaslapā [www.rsu.lv](http://www.rsu.lv) sadaļā “Iepirkumi” publicētajai informācijai par Iepirkumu.

### Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkuma komisijas atbildes uz tiem kļūst saistoši visiem Iepirkuma iespējamiem pretendentiem ar to paziņošanas brīdi Pasūtītāja mājaslapā [www.rsu.lv](http://www.rsu.lv) sadaļā “Iepirkumi”.

### Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par Iepirkumu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja interneta mājaslapā [www.rsu.lv](http://www.rsu.lv) sadaļā “Iepirkumi”.

## Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības

### Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai parakstu iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.

### Uz piedāvājuma iesaiņojuma norāda:

|  |
| --- |
| Rīgas Stradiņa universitāteKristapa iela 30, Rīga LV-1046Infrastruktūras departamenta Administratīvo funkciju nodrošināšanas iepirkumu nodaļa*Pretendenta nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese, tālrunis*Iepirkumam “Auditorijas aprīkojuma iegāde un uzstādīšana”identifikācijas Nr. RSU-2018/46/AFN-MI**Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei** |

### Iepirkumā jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls papīra formātā.

### Prasības piedāvājuma dokumentiem:

#### latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam ir pievienots tā tulkojums latviešu valodā ar pretendenta apliecinājumu par tulkojuma pareizību;

#### piedāvājuma dokumentu lapas ir sanumurētas;

#### visi piedāvājuma dokumenti ir cauršūti ar izturīgu diegu vai auklu. Diegi ir stingri nostiprināti ar uzlīmētu baltu papīra lapu. Šuvuma vieta ir apstiprināta ar pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām parakstu, ir norādīts atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājums ir noformēts tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;

#### piedāvājums ir skaidri salasāms, bez labojumiem un dzēsumiem;

#### piedāvājuma sākumā ir satura rādītājs. Ja piedāvājums iesniegts vairākos sējumos, satura rādītājs ir katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma satura rādītājā ir norādīts sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā.

### Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

#### titullapa ar norādi – Iepirkumam “Auditorijas aprīkojuma iegāde un uzstādīšana”, identifikācijas Nr. RSU-2018/46/AFN-MI, pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālrunis;

#### iesniedzamie dokumenti (atbilstoši Iepirkuma nolikuma 3. nodaļas prasībām).

### Visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Iepirkumā sedz pretendents.

## Piedāvājuma iesniegšana

### Piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu ierakstītā sūtījumā iepirkuma komisijai līdz **2018. gada** **11.jūnijam,** **plkst. 11.00**, adrese: RSU Infrastruktūras departamenta Administratīvo funkciju nodrošināšanas iepirkumu nodaļa, Rīgā, Kristapa ielā 30 (106.kab.).

### Ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts pēc Iepirkuma nolikuma 1.8.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz adresi, kas norādīta uz pretendenta aploksnes.

# INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

### Iepirkuma priekšmets ir **lielās auditorijas Rīgā, Hipokrāta ielā 2 aprīkošana ar multimediju tehniku – tehnikas iegāde un uzstādīšana** saskaņā ar Tehnisko specifikāciju/Tehnisko - finanšu piedāvājumu (turpmāk – Prece) atbilstoši Iepirkuma nolikumam un Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums” (turpmāk – Tehniskā specifikācija) noteiktajām prasībām.

### Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): [38652100-1](http://www.iub.gov.lv/lv/iubcpv/parent/4602/clasif/main/) (Projektori); 32351200-0 (Ekrāni); 31211110-2 (Vadības paneļi); 32341000-5 (Mikrofoni); [32300000-6](http://www.iub.gov.lv/lv/iubcpv/parent/2476/clasif/main/) (Televīzijas un radio uztvērēji, skaņas vai videoattēla ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūra).

### Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu.

## Līguma izpildes noteikumi

### Līguma noteikumi saskaņā ar Iepirkuma nolikumam pievienoto Līguma projektu (5.pielikums).

### Iebildumus par Līguma projekta (5.pielikums) nosacījumiem iesniedz rakstiski Iepirkuma nolikuma 1.6.1. punktā noteiktajā kārtībā. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iebildumi par Līguma projektu netiks ņemti vērā.

### Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un tā darbības laiks ir līdz pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

### Preču piegādes un uzstādīšanas termiņš **60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā** no pasūtījuma veikšanas dienas. Par pasūtījuma veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs elektroniski ir nosūtījis pasūtījuma pieprasījumu uz iepirkuma līgumā izpildītāja norādīto e-pasta adresi.

### Preces piegādes un uzstādīšanas vieta: **Rīga, Hipokrāta iela 2.**

### Preces garantijas termiņš **ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši** no Preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

# PRASĪBAS, IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN PRETENDENTU ATLASE

## Vispārīgie noteikumi

### Izziņas un citus dokumentus, kurus saskaņā ar LV normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms to iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

### Saskaņā ar PIL 49.pantu pretendents kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Iepirkuma nolikuma 3.4.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu[[1]](#footnote-1) (turpmāk – ESPD). Ja Pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz ESPD par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Šajā gadījumā Pretendentam sākotnēji piedāvājumā nav jāiesniedz Iepirkuma nolikuma 3.4.punktā minētie atlases dokumenti.

## Izslēgšanas nosacījumi atbilstoši PIL 9.panta astotās daļas 1., 2. un 3. punktam

### Uz Iepirkuma uzvarētāju, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav attiecināmi PIL 9. panta astotās daļas 1. punktā minētie nosacījumi.

### Uz Iepirkuma uzvarētāju, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav attiecināmi PIL 9. panta astotās daļas 2. punktā minētie nosacījumi piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

## Pieteikums

### Pretendents iesniedz pieteikumu dalībai Iepirkumā, saskaņā ar Iepirkuma nolikuma formu (1. pielikums).

### Personas, kura paraksta pieteikumu, pārstāvības tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši Latvijas Republikā (turpmāk – LV) spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam.

### Ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam ir jāpievieno attiecīgais dokuments par pārstāvēttiesīgās personas izdotu pilnvaru.

### Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.

## Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti

| **Prasība** | **Iesniedzamais dokuments** |
| --- | --- |
| * + 1. Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Fiziskām personām jābūt reģistrētām LV Valsts ieņēmumu dienestā, kā nodokļu maksātājiem, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
 | * + - 1. Informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts LV Komercreģistrā, Iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā (skat. [www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv](http://www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv)), ja pretendents nav iesniedzis komersanta reģistrācijas apliecības kopiju.
			2. Ja nav izveidota personālsabiedrība, tad personu grupa iesniedz visu personu grupas dalībnieku parakstītu dokumenta (saistību raksta, protokola, vienošanās, citu dokumentu) kopiju, kas apliecina, ka piegādātāju apvienības dalībnieki uzņemsies solidāru atbildību Līguma izpildē.
			3. Fiziskām personām – LV Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības apliecināta kopija.
			4. Pretendents, kurš nav reģistrēts LV Komercreģistrā iesniedz komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības kopiju.
 |
| * + 1. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017.gadā, kā arī 2018.gadā laika periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz 3 (trīs) līdzvērtīgu pēc satura (par līdzvērtīgiem tiks uzskatīta multimediju tehnikas piegāde un uzstādīšana vai apkope (*attiecīgi*) atbilstoši 2.1.2.punktā norādītajiem CPV kodiem pakalpojuma sniegšanā
 | * + - 1. Saraksts par pretendenta pieredzi līdzvērtīgo pakalpojumu sniegšanā, atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 3.4.2.punkta prasībām ***(Atklātā konkursa nolikuma 3.pielikums)***
 |
| * + 1. Pretendents ir piedāvātās projekcijas aparatūras ražotāja autorizēts pārstāvis, kuram ir tiesības piegādāt un instalēt piedāvāto aparatūru, nodrošināt garantijas servisu un apkalpošanu garantijas laikā.
 | * + - 1. Piedāvājumā iekļautās projekcijas aparatūras ražotāja autorizāciju apliecinoša dokumenta kopija, kas apliecina pretendenta tiesības piegādāt un instalēt piedāvāto aparatūru, nodrošināt garantijas servisu un apkalpošanu garantijas laikā
 |
| * + 1. Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi preces piegādei un uzstādīšanai, tai skaitā sertificēti speciālisti ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju, tai skaitā **vismaz 1 (viens) sertificēts speciālists** piedāvājumā iekļauto iekārtu uzstādīšanai un uzturēšanai ar ražotāja vai ražotāja akreditēta mācību centra izsniegtu Speciālista sertifikātu (vai apliecinājumu) ar atsauci uz vismaz vienu no piedāvājumā norādītajiem šādiem iekārtu modeļiem (modeļu sēriju): projektori, video komutācijas iekārtas, vadības sistēma (paneļi ar programmu).
 | * + - 1. Ražotāja vai ražotāja akreditēta mācību centra izsniegta Speciālista sertifikāta kopija (vai apliecinājumu) ar atsauci uz vismaz vienu no piedāvājumā norādītajiem iekārtu modeļiem.
			2. Piesaistīto speciālistu parakstīti pieejamības apliecinājumi (brīvā formā), vai cita dokumentācija, kas apliecina, ka speciālists konkrētā līguma izpildei ir pieejams un gatavs veikt piedāvājumā iekļauto iekārtu uzstādīšanas darbus.
			3. Pretendenta apliecinājums (brīvā formā) par to, ka tam līguma izpildē tiks iesaistīti ne mazāk kā 1 (viens) speciālists, kas nodrošinās piedāvātās aparatūras uzstādīšanu un sistēmas tehnisko atbalstu garantijas laikā
 |

## Tehniskais piedāvājums

Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2. pielikumā norādītajai tehniskajai specifikācijai.

Tehnisko piedāvājumu sagatavo un iesniedz saskaņā ar Iepirkuma nolikuma tehniskā piedāvājuma formu (2. pielikums).

## Finanšu piedāvājums

### Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo un iesniedz atbilstoši Iepirkuma nolikumā pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (2.pielikums).

### Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jābūt iekļautām visām izmaksu pozīcijām, kas saistītas ar Preces piegādes nodrošināšanu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.

### Izmaksas norādāmas bez PVN ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

### Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām ir jābūt norādītām *euro* (EUR), norādot piedāvātās cenas ar precizitāti 2 (divi) cipari aiz komata, un tajā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem un nodevām, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Cenās jābūt ietvertām arī visām administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas un transporta izmaksām, kas saistītas ar Preces piegādi un uzstādīšanu. Pretendents norāda cenu par katru preces vienu vienību (bez PVN) un par plānoto vienības apjomu atbilstoši finanšu piedāvājuma formai

# PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

## Piedāvājuma izvēles kritērijs

Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu – piedāvāto viszemāko līgumcenu EUR bez PVN.

## Piedāvājumu vērtēšana

### Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:

#### piedāvājuma noformējuma pārbaude;

#### finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude;

#### pretendentu atlase;

#### tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude;

#### piedāvājumu vērtēšana.

### Ja pretendents, kurš piedāvājis viszemāko cenu, vai tā piedāvājums kādā no vērtēšanas posmiem tiek noraidīts vai izslēgts, iepirkuma komisija vērtē nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu.

### Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto izvēles kritēriju.

## Piedāvājuma noformējuma pārbaude

### Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikuma 1.7. punktā noteiktajām prasībām.

### Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām (piemēram, neparakstīts piedāvājums), iepirkuma komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

## Finanšu piedāvājuma pārbaude

### Iepirkuma komisija pārbauda vai Pretendenta iesniegtais:

#### finanšu piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikuma 3.6. punkta prasībām;

#### finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu.

### Aritmētisko kļūdu gadījumā iepirkuma komisija labo Pretendenta piedāvājuma aritmētiskās kļūdas saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 41.panta devīto daļu. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkumu komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.

### Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkumu komisija ņem vērā labojumus

Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota finanšu piedāvājumā iekļautā informācija. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 53.pantu.

## Pretendentu atlase

### Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

### Lai konstatētu, kuram pretendentam ir piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Iepirkuma komisija pārbauda vai iesniegtajos finanšu piedāvājumos nav aritmētiskās kļūdas. Ja Iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumus, Iepirkuma komisija ņem vērā Iepirkuma komisijas veikto aritmētisko kļūdu labojumus.

### Iepirkuma komisija attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda PIL 9.panta astotajā daļā norādīto izslēgšanas gadījumu esamību PIL 9.panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā. Ja Pasūtītājs informāciju par pretendentu, kas ir par pamatu pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības Iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents atbilstoši PIL noteikumiem ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

### Iepirkuma komisija vērtē pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstību iepirkuma nolikuma 3.3. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

### Ja pretendents neatbilst kādai no iepirkuma nolikuma 3.3. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

## Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude

### Iepirkuma komisija pārbauda, vai tehniskais piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma 3.5. punkta prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

Ja tehniskais piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma 3.5. punkta prasībām un/vai Tehniskās specifikācijasprasībām, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

Iepirkuma komisija novērtē Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikuma 3.4. punkta prasībām, tehniskajā specifikācijā izvirzītajām (Nolikuma 2.pielikums) noteiktajām prasībām.

Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija, kā arī iesniegti piedāvāto preču paraugi, ja tie nepieciešami preču atbilstības novērtēšanai un pretendents ar tam pieejamiem dokumentiem nevar pasūtītājam pierādīt preču atbilstību.

Ja pretendents neatbilst kādai no tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkuma komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

## Informācijas pārbaude par PIL 9.panta astotās daļas 1. 2. un 3. punktā noteikto attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības,

### Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz iespējamo Iepirkuma uzvarētāju, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī uz katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi:

#### PIL 9. panta astotās daļas 1. punktā minētie nosacījumi;

#### PIL 9. panta astotās daļas 2. punktā minētie nosacījumi piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

#### PIL 9. panta astotās daļas 3. punktā minētie nosacījumi.

### Ja iepirkuma komisija konstatē, ka uz iespējamo Iepirkuma uzvarētāju, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām, kā arī uz katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 9.panta astotās daļas 2. punktā minētie apstākļi **piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā** un **dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu,** tā rīkojas atbilstoši PIL 9.panta desmitās daļas 1. un 2. punktam.

### Ja iespējamais Iepirkuma uzvarētājs ir piegādātāju apvienība, Iepirkuma komisija pārbauda PIL 9.panta astotās daļas 1. 2. un 3. punktā minēto apstākļu esamību attiecībā uzkatrupiegādātāju apvienības biedru.

### Ja iespējamais Iepirkuma uzvarētājs ir ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents un persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, Iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, neattiecas PIL 9. panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Iepirkuma komisija nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības Iepirkumā.

# IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

## Lēmuma par Iepirkuma rezultātiem pieņemšana un paziņošana

### Iepirkuma komisija iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kurš ir piedāvājis Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atbilstoši Iepirkuma nolikuma 4.1.punktam.

### Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, nosūtot paziņojumu par Iepirkuma rezultātiem uz pretendenta piedāvājumā norādīto elektroniskā pasta adresi.

### Ja Iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi vai, ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt Iepirkumu bez rezultāta un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts šajā punktā minētais lēmums, publicē publikāciju vadības sistēmā informāciju par Iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta, kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam.

### Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu un neslēgt Līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums pārtraukt Iepirkumu, sagatavo un publicē publikāciju vadības sistēmā informāciju par Iepirkuma pārtraukšanu, norādot lēmuma pieņemšanas datumu un pamatojumu (informācija tiek pievienota paziņojumam par plānoto līgumu), kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam.

## Citi noteikumi

### Citas saistības attiecībā uz Iepirkuma norisi, kas nav atrunātas Iepirkuma nolikumā, nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

###  Iepirkuma nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

1. pielikums – Pieteikums (veidlapa);

2. pielikums – Tehniskā specifikācija / Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma;

3. pielikums - Pretendenta pieredzes apraksts (veidlapa);

4. pielikums – Līguma projekts.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja S. Mazlazdiņa

**1. pielikums**

Iepirkuma

“Auditorijas aprīkojuma iegāde un uzstādīšana”

ID Nr.: RSU-2018/46/AFN-MI

nolikumam

**PIETEIKUMS**

par piedalīšanos iepirkumā

**“Auditorijas aprīkojuma iegāde un uzstādīšana”**

 (identifikācijas Nr. RSU-2018/46/AFN-MI)

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: Rīgas Stradiņa universitāteiKristapa iela 30Rīga LV-1046Latvija | No: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(pretendenta nosaukums un adrese)* |

Godātā iepirkuma komisija,

* + - 1. Saskaņā ar iepirkuma „Auditorijas aprīkojuma iegāde un uzstādīšana”, identifikācijas Nr. RSU-2018/46/AFN-MI (turpmāk – Iepirkums) nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu.
			2. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:

2.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese:\_\_\_\_\_;

2.2. katras personas atbildības apjoms: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

* + - 1. Mēs apstiprinām, ka:

3.1. piekrītam Iepirkuma nolikuma pievienotās iepirkuma līguma projekta nosacījumiem;

3.2. ievērosim Iepirkuma nolikuma un iepirkuma līgumā noteiktās prasības, spējam nodrošināt kvalitatīvu Iepirkuma nolikuma Tehniskajā specifikācijā norādīto Preču piegādi un uzstādīšanu.

3.3. apliecinām, ka *(Pretendenta nosaukums)* ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, finanšu resursi, iekārtas, personāls un cita fiziska infrastruktūra, kas nepieciešami iepirkuma līguma izpildei.

3.4. apliecinām, ka Iepirkuma nolikuma Tehniskā specifikācija un veicamo darbu orientējošie apjomi ir saprotami un pretendents ir gatavs veikt Iepirkuma nolikumā noteikto Preču piegādi un uzstādīšanu;

3.5. neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Iepirkumā.

* + - 1. Pretendents plāno piesaistīt iepirkuma līguma izpildē šādus apakšuzņēmējus \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(norāda, ja apakšuzņēmēju sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma vērtības vai lielāka)*.
			2. Pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst \_\_\_ mazā vai \_\_\_\_\_ vidējā uzņēmuma statusam *(norāda attiecīgo)*[[2]](#footnote-2).

Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju Iepirkumā:

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrēts: |  |
| ar Nr. |  |
| Juridiskā adrese:  |  |
| Biroja adrese: |  |
| Kontaktpersona iepirkuma līguma izpildē: |  |
|  | (vārds, uzvārds, amats) |
| Telefons: |  |
|  |
| E-pasta adrese ***(obligāti norādīt)*** |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: |  |
| Banka: |  |
| Kods: |  |
| Konts: |  |
| Telefons: |  |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Iepirkuma nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) lapām.

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Pieteikums sagatavots un parakstīts 2018. gada \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**2. pielikums**

Iepirkuma

“Auditorijas aprīkojuma iegāde un uzstādīšana”

ID Nr.: RSU-2018/46/AFN-MI

nolikumam

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (forma)**

| **N.p.k.** | **Komponente** | **Minimālās prasības** | **Skaits** | **Pretendenta piedāvājums\***Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts | **Cena par vienību bez PVN \*\*** | **Cena par kopēju daudzumu EUR bez PVN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Auditorijas audio un vizuālais aprīkojums – 1 komplekts** |  |  |  |
| 1.1 | Projektors  | * Spilgtuma līmenis (saskaņā ar ISO21118 mērīšanas metodiku) baltajai gaismai: ne mazāks kā 10 000 lumeni.
* Spilgtuma līmenis (saskaņā ar ISO21118 vai IDMS15.4 mērīšanas metodiku) pilnkrāsu attēlam: ne mazāks kā 10 000 lumeni.
* Projekcijas tehnoloģija: 3LCD vai ekvivalenta projekcijas tehnoloģija. Ekvivalences kritērijs ir visu attēla veidojošo pamatkrāsu vienlaicīga attēlošana uz ekrāna.
* Dabiskā (*native*) izšķirtspēja: vismaz WUXGA (1920x1200) vai FullHD (1920x1080). Projektoram jāspēj bez mērogošanas attēlot signālu izšķirtspējā 1920x1080 (malu proporcijas 16:9).
* Iebūvēti divi neatkarīgi standarta gaismas avoti, vai viens gaismas avots ar paildzinātu darba mūžu (ne mazāk kā 20tk stundas pilnas jaudas režīmā). Divu neatkarīgu gaismas avotu gadījumā, ja viens no gaismas avotiem pārstāj funkcionēt, tad otrs turpina darbu un nodrošina projektora darbību samazinātas gaismas jaudas režīmā.
* Kontrasts: ne mazāks kā 15 000:1.
* Ražotāja norādītais gaismas avota darba mūžs pilnas jaudas režīmā ne mazāks kā 2000 stundas, ekonomiskajā režīmā ne mazāks kā 4000 stundas.
* Video signāla pieslēgumi: VGA, komponentu video (BNC savienojums), DVI, HDMI, HD-SDI, HDBaseT
* Vadības ieeja: RS-232C ports, LAN RJ-45 (atbalsta PJLink vadības protokolu).
* Opcionāls bezvadu WiFi LAN pieslēguma modulis
* Video/audio signāla pārraide no datora uz projektoru izmantojot Ethernet tīklu (gan iebūvētajai LAN ieejai, gan WiFi pieslēguma modulim).
* Motorizēta attēla optiskās mērogošanas iespēja (*zoom*) ne mazāka kā 1.6 reizes
* Komplektācijā iekļauts objektīvs, kas atbalsta *throw ratio* vismaz robežās no 1.6 līdz 2.5.
* Motorizēta objektīva optiskā nobīde (*lens shift*): pa vertikāli vismaz ±60% no optiskās ass, pa horizontāli vismaz ±15% no optiskās ass.
* Motorizēta fokusa regulēšana.
* Trokšņu līmenis: Projektora trokšņu līmenis samazinātas jaudas darbības režīmā ne lielāks kā 35db, pilnas jaudas režīmā ne lielāks kā 40db.
* Izmērs: Maksimālais izmērs ne lielāks kā 750mm x 550mm x 200mm
* Svars: ne lielāks kā 30kg.
* Patērētā elektriskā jauda pilnas jaudas darbības režīmā nepārsniedz 1100 W
* Korpusa krāsa: balta
* Komplektācijā ietilpst regulējams griestu stiprinājums, paredzēts pievienošanai pie būvniecības ietvaros izveidotā kronšteina.
 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | Dublējošais displejs ar sienas stiprinājumu  | * Profesionāla pielietojuma LCD ekrāns ar LED paneļa aizmugures izgaismojumu.
* Ekrāna redzamās daļas izmērs pa diagonāli: vismaz 160 cm.
* Ekrāna dabiskā (*native*) izšķirtspēja: vismaz 1920x1080 punkti.
* Ekrāna kontrasta koeficents: ne mazāks kā 4000:1.
* Ekrāna tipiskais spilgtums: ne mazāks kā 450 cd/m2.
* Ekrāna matricas punktu reakcijas laiks (*GrayToGray*): ne lielāks kā 8 ms.
* Video signālu pieslēgumi: ne mazāk kā viena HDMI ieeja, viena DisplayPort ieeja, viena DVI ieeja, viena HDMI digitālā video izeja (*loop-out*).
* Audio signāla pieslēgumi: analogā stereo audio ieeja, atbilstoši sapārota ar video ieejām, audio izeja.
* Displejam ir aizsardzība pret nesankcionētu lietošanu ar iespēju bloķēt IR vadības pults uztvērēju un uz korpusa izvietotos vadības taustiņus.
* Jābūt iespējai ierakstīt USB atmiņas nesējā displeja konfigurāciju un to dublicēt uz citu analoģisku displeju. Displejs ir aprīkots ar USB ieejas portu.
* Ekrāna vadība: vismaz divvirzienu RS232 porta ieeja un LAN.
* Iebūvēts satura atskaņotājs ar iespēju saturu augšupielādēt pa datortīklu.
* Iebūvētas montāžas iespējas atbilstoši VESA vai ekvivalentam standartam
* Audiovizuālo signālu pieslēgumu ligzdu konstrukcija nodrošina kabeļu pievienošanu no apakšas vai sāniem, neizvirzot pieslēguma kabeļa konektoru ārpus displeja gabarītiem; risinājumā izmantotie pieslēguma konektori nedrīkst būt perpendikulāri displeja aizmugurējai virsmai.
* Displejs funkcionāli dublēs projektora video signālu.
* Displeja izmēri bez stiprinājumiem nepārsniedz 150cm x 85cm x 5 cm, svars ne lielāks kā 25 kg.
* Malu platums (Bezel): ne vairāk kā 15mm katrai malai.
* Komplektācijā sienas stiprinājums pie mēbeles, kas nodrošina ekrāna aizmugurējās virsmas atvirzījumu no sienas ne tālāk kā 5 cm.
 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | Projekcijas ekrāns  | * Ekrāna veids: Motorizēts elektriskais ekrāns.
* Ekrāna korpusa materiāls: alumīnija sakausējums, krāsots RAL tonī, lai atbilstu sienas tonim.
* Ekrāna virsma: Balts ekrāna materiāls ar melnu aizmuguri un 5cm platām melnām malām, nepieļauj projicētā attēla spīdēšanu cauri ekrāna materiālam.
* Ekrāna materiāla izmērs: 500cm x 281cm ± 5% robežās, saglabājot 16:9 malu attiecību redzamajam attēlam.
* Ekrāna materiāla pastiprinājuma koeficents (*gain*): robežās no 1.0 līdz 1.2.
* Ekrāna materiāls: Visam ekrāna materiālam ir jābūt izgatavotam no viengabala materiāla, bez līmējumiem, melnajām malām ir jābūt uzkrāsotām uz virsmas.
* Regulēšana: Iespēja regulēt ekrāna materiāla augstumu izrullētā stāvoklī, pēc ekrāna stacionāras instalācijas.
* Komplektācija: Ekrāns ir jānokomplektē ar sienas stiprinājumu, manuālo slēdzi un universāla pieslēguma jaudas releju bloku, kas nodrošina ekrāna nolaišanu un pacelšanu no nākotnē paredzamā iekārtu vadības paneļa.
 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | Pieslēguma vietas komplekts  | * Pasniedzēja galdā montējama pieslēguma vieta.
* Pieslēguma vietu ietvars izgatavots no metāla, pieslēguma vietu moduļus var nomainīt tikai izmantojot instrumentus.
* Viens 220V elektrības pieslēgums.
* Viens VGA 15-pin ar 3.5mm minijack audio tipa pieslēgumu.
* Viens HDMI pieslēgums.
* Viens USB pieslēgums.
* Visām pieslēguma ligzdām un to dekoratīvajiem paneļiem ir jābūt pēc vienota dizaina parauga un tā elementiem ir jābūt modulāriem (iespēja nomainīt vai papildināt ligzdu moduļus).
 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | XLR-3 pieslēgumi | * Papildus pieslēgumi, paredzēti Pasūtītāja ārējās audio pults pieslēgšanai
* Pasniedzēja galda statnēā saritināti 2xXLR-3/M un 2xXLR-3/F kabeļi ar orientējošo garumu 1.5m , pie kuriem pēc nepieciešamības var pieslēgt papildus pagarinošos XLR-3 kabeļus ārējās audio pults pieslēgšanai.
* Kabeļi pieslēgti pie statnē instalētā audio procesora.
 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | Pasniedzēja galds  | * Izgatavots no lamināta ar minimālo materiāla biezumu 18mm, ABS malu apdare. Materiāla faktūra un krāsa atbilstoša telpas pārējam apmēbelējumam un pirms izgatavošanas saskaņojama ar Pasūtītāju.
* Horizontāla galda virsma motorizēti paceļama un nolaižama, lai nodrošinātu ergonomisku lietošanu dažāda auguma cilvēkiem pie tā sēžot vai stāvot. Pacelšanas/nolaišanas slēdzis iestrādāts galda virsmā vai mēbeles sānos.
* Mēbeles darba virsmas izmērs ir līdz 90 x 110 cm, precīzs izmērs pacelšanās augstums tiek saskaņots ar Pasūtītāju skices izstrādes laikā.
* Mēbelē jābūt iebūvētām 19” statnes sliedēm visām piedāvājumā iekļautajām Pretendenta iekārtām (t.sk. EL sadalei, kabeļu organizatoriem u.tml.), Pasūtītāja datoram (2U) un ar papildus rezervi ne mazāku kā 3U.
* Slēdzamas durvis piekļuvei statnē montētajām iekārtām.
* Vismaz no auditorijas puses un abiem sāniem mēbelei ir jābūt ar nosedzošajiem paneļiem visā tās augstumā, tai skaitā pie maksimāli paceltas galda virsmas pozīcijas.
* Mēbelē un/vai statnē jābūt iemontētiem kabeļu organizatoriem un kabeļu saitēm.
* Galda virsmas izmēram un formai ir jābūt tādai, lai tiktu nodrošināta ergonomiska vismaz sekojošu lietu izmantošana: stacionārā datora monitors, klaviatūra un pele, portatīvais dators, pieslēguma vieta, skārienu jūtīgais vadības panelis, divi zoss kakla mikrofoni, mikrofonu ieslēgšanas poga.
* Mēbelei jāparedz visi nepieciešamie kabeļu ievadi no grīdas, izvadi uz galda virsmu un vēdināšanas atveres.
* Pirms mēbeles izgatavošanas Pretendentam ir jāizstrādā mēbeles precīza skice ar norādītiem izmēriem un visiem būtiskajiem mezgliem. Skice obligāti jāsaskaņo ar Pasūtītāju, pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
 | 1 |  |  |  |
| 1.7 | Mikrofonu vadības poga | * Pasniedzēja galda virsmā montēta mikrofonu vadības poga ar divkrāsu statusa indikāciju.
 | 1 |  |  |  |
| 1.8 | Vadības panelis | * Uz galda virsmas novietojams skārienjūtīgs vadības panelis ar krāsu ekrānu.
* Pieskārienu jūtīgā ekrāna redzamās daļas izmērs: ne mazāks kā 300mm pa diagonāli.
* Pieskārienu jūtīga ekrāna virsma ir stikla pa visu virsmu (*edge-to-edge*). Pieskārienu tehnoloģija - projected capacitive vai ekvivalenta, kas atbalsta objektu pārvietošanu ar „drag and drop” metodi, slider tipa regulatoru pielietojumu u.tml.
* Izšķirtspēja: ne mazāka kā 1280 x 800 punkti. Paneļa spilgtums ne mazāks kā 400 cd/m2, kontrasts ne mazāks kā 1000:1, vismaz 32-bit krāsu palete.
* Paneļa redzamības leņķis ne mazāks kā +/- 75 grādi pa horizontāli un +/- 75 grādi pa vertikāli
* Iebūvēts mikrofons un audio skaļrunis, iebūvēts klātbūtnes sensors (aktivizē paneli, kad pie kāds tuvojas), apkārtējā apgaismojuma līmeņa sensors ar iespēju automātiski regulēt paneļa ekrāna spilgtumu
* Paneļa barošana iespējama izmantojot Power over Ethernet, t.i. paneļa pieslēgšanai izmantojot tikai vienu kabeli. Komplektācijā ir nepieciešams PoE barošanas bloks, kas ir jānovieto iekārtas statnē.
* Vadības panelim ir brīvi programmējams lietotāja grafiskais interfeiss (izvēlnes, pogas, paziņojumu logi, attēlu ievietošana, bargraph attēlošana u.tml.) un iekārtu vadības funkcionalitāte.
* Nodrošina iespēju uz paneļa ekrāna attēlot video straumējumu vismaz MJPEG, H.264 formātos.
* Paneļa programmatūra nodrošina tieša paneļa divvirzienu TCP/UDP komunikāciju ar pievienotajām iekārtām (t.i. neizmantojot papildus kontroles procesorus), izmantojot datortīkla pieslēgumu un standarta IP infrastruktūru. Atbalsta arī drošu savienojumu ar iekārtām, vismaz Https un SSH.
* Iespēja paneļa atmiņā ierakstīt un startēt jaunu Pretendenta sagatavoto programmatūras versiju, izmantojot web pārlūku un attālinātu piekļuvi panelim. Iespēja atgriezties agrākā programmatūras versijā, izmantojot web pārlūku un attālinātu piekļuvi panelim, vai lokālo administratora saskarni.
* No paneļa atmiņas, izmantojot standarta pārlūkprogrammu, lejupielādējams *log* fails, kas satur ar laika zīmogu marķētu informāciju par paneli un pievienotajām iekārtām. Informācija satur vismaz paneļa ieslēgšanu/izslēgšanu, pārstartēšanos, programmatūras versiju, iekārtu kļūmes, lietotāja izmantotajām izvēlnēm.
* Iespēja paneļa atmiņā ierakstīt vismaz vēl vienu vadības programmatūru uzturēšanas un attālinātas vadības nolūkiem (iekļauta vai aktivizējama ar papildus licenci), kas lietotājam pēc nepieciešamības no paneļa ir ielādējama un aktivizējama vismaz iOS mobilajā iekārtā (portatīvajā datorā, planšetē, telefonā ). Ielādējamai programmai ir iespējama atšķirīga funkcionalitāte no paneļa galvenās programmas.
* Iespēja paplašināt sistēmu, pievienojot vadības paneļa ražotāja piedāvātos citus moduļus (RS232/485 porti, releji, stacionāri montēti pogu vai skārienjūtīgas virsmas paneļi).
* Atbalsta tīkla pieslēguma autentifikācijas protokolu 802.1x
* Kopējais paneļa izmērs ne vairāk kā 320mm (platums) x 200mm (augstums) x 160mm (dziļums, ieskaitot pieslēgumus un pamatni).
* Paneļa korpusa ietvara materiāls: izturīgs vieglmetāla sakausējums.
* Panelim ir jāuztur iebūvēta web servera funkcionalitāte, kas nodrošina attālinātu paneļa pārvaldību.
 | 1 |  |  |  |
| 1.9 | Vadības paneļa programma | * Vadības panelī funkcionējoša audiovizuālo iekārtu vadības programmatūra, kas nodrošina lietotājam ērtu audiovizuālo iekārtu vienotu vadību.
* Brīvi programmējams lietotāja grafiskais interfeiss (izvēlnes, pogas, paziņojumu logi, attēlu ievietošana, bargraph attēlošana u.tml.) un iekārtu vadības funkcionalitāte.
* Lietotāja interfeisam (pogām, izvēlnēm, statiskiem tekstiem, paziņojumiem) ir jāatbalsta gan latviešu, gan angļu valoda. Pārslēgšanās no vienas valodas uz otru ir jābūt iespējamai jebkurā vadības paneļa izmantošanas brīdī.
* Vadības panelis nodrošina stacionārā auditorijas datora ieslēgšanu, izmantojot WakeOnLan funkcionalitāti
* Automātiska aprīkojuma izslēgšana pēc noteikta dīkstāves laika perioda.
 | 1 |  |  |  |
| 1.10 | Vadības kontrolieris | * Vadības kontrolierim jānodrošina papildus ārējo iekārtu vadība ar fiziskiem pieslēguma portiem vai *general* *input/output* pieslēgumiem (gooseneck mikrofonu gaismas riņķis, iluminēta divkrāsu mikrofonu ieslēgšanas poga, apgaismojums, elektriskais ekrāns un žalūzijas u.c.).
* Kontrolierim ir ne mazāk kā trīs divvirzienu RS232/485 porti un ne mazāk kā astoņi daudzfunkcionāli porti. Katrs no daudzfunkcionālajiem portiem var strādāt kā *general* *input/output* , infrared vai vienvirziena seriālais ports.
* Iespēja kontroliera atmiņā ierakstīt un startēt jaunu Pretendenta sagatavoto programmatūras versiju, izmantojot web pārlūku un attālinātu piekļuvi panelim. Iespēja atgriezties agrākā programmatūras versijā, izmantojot web pārlūku un attālinātu piekļuvi panelim, vai lokālo administratora saskarni.
* No kontroliera atmiņas, izmantojot standarta pārlūkprogrammu, lejupielādējams *log* fails, kas satur ar laika zīmogu marķētu informāciju par kontrolieri, pievienotajām iekārtām un darba režīmiem.
* Iespēja paplašināt sistēmu, pievienojot vadības paneļa ražotāja piedāvātos citus moduļus (RS232/485 porti, releji, stacionāri montēti pogu vai skārienjūtīgas virsmas paneļi).
* Atbalsta tīkla pieslēguma autentifikācijas protokolu 802.1x
* Kontrolieris paredzēts profesionālam pielietojumam 24/7 darbībai, korpusa materiāls ir izturīgs metāls.
* Savietojamības nodrošināšanai vadības kontroliera ražotājs ir tas pats, kas vadības sistēmai un vadības programmatūrai.
* Kontrolierim ir jāuztur iebūvēta web servera funkcionalitāte, kas nodrošina attālinātu kontroliera pārvaldību.
 | 1 |  |  |  |
| 1.11 | Tehniskā speciālista vadības programma  | * Uz Pasūtītāja datora, iOS vai Android mobilās ierīces darbināma auditorijas aprīkojuma vadības programmatūra atbilstoši sadaļā “Vadības paneļa programma” aprakstītajai funkcionalitātei.
* Tehniskā speciālista vadības programmai jābūt ar funkcionalitāti, kas ir piemērota tieši tehniķa darba specifikai, t.i. tā var būt atšķirīga no lietotājam pieejamās saskarnes.
* Programmatūras aktuālā versija mobilajā iekārtā tiek ielādēta automātiski no auditorijas vadības sistēmas, katru reizi tai pieslēdzoties.
 | 1 |  |  |  |
| 1.12 | Prezentācijas iekārta  | * Prezentācijas iekārta, kas atbalsta vismaz Apple AirPlay tehnoloģiju bezvadu prezentāciju pārraidei no Apple iekārtām (datoriem, planšetēm un telefoniem).
* HDMI izeja ar izšķirtspēju ne mazāku kā 1080p.
* Korpusā iebūvēts barošanas bloks.
* Iespēja iekārtā ielādēt un darbināt iOS aplikācijas.
 | 1 |  |  |  |
| 1.13 | Audio pastiprinātājs | * Divu kanālu jaudas pastiprinātājs ar katra kanāla izejas jaudu ne mazāku kā 100W RMS pie 4 omiem.
* Frekvenču diapazons no 20Hz līdz 20kHz.
* Kropļojums (THD) pie 1kHz ne vairāk kā 0.05%.
* Signāla /trokšņu attiecība ne mazāk kā 100dB.
* Iespēja regulēt katra kanāla līmeni atsevišķi, ar diviem uz aizmugurējā paneļa izvietotiem potenciometriem.
* Darbībā pilnīgi kluss, bezventilatora dzesēšanas sistēma.
* Signāla un pārslodzes indikācija uz priekšējā un aizmugurējā paneļa, katram kanālam.
* Aizsardzība pret pārslodzi, pārkaršanu un izejas īssavienojumu .
* Pastiprinātājs paredzēts montēšanai 19” statnē, kopējais augstums ne vairāk par 1U, dziļums līdz 300mm.
 | 1 |  |  |  |
| 1.14 | Audio skaļruņi  | * Pie sienas skrūvējams divu joslu skaļrunis.
* Zemfrekvenču membrānas diametrs ne mazāks kā 200mm, augstfrekvenču membrānas diametrs ne mazāks kā 25mm.
* Jutīgums vismaz 91dB 1W pie 1m.
* Skaņas spiediens (SPL) ne mazāks kā 112 dB.
* Frekvenču josla vismaz robežās no 45Hz līdz 20 kHz .
* Virziendarbība ne mazāka kā 100 grādi pa horizontāli un 100 grādi pa vertikāli.
* Komplektācijā iekļauts sienas stiprinājums ar lodveida regulēšanu.
* Balta vai melna korpusa krāsa, Pasūtītājs precizē pasūtīšanas brīdī.
 | 2 |  |  |  |
| 1.15 | Video signāla mērogotājs ar video/audio komutācijas funkciju  | * Ne mazāk kā četras HDMI video ieejas, ne mazāk kā divas VGA video ieejas ar iespēju pieslēgt kompozītvideo, komponentvideo un S-video signālus, ne mazāk kā divas vītā pāra (*twisted pair*) ieejas;
* Ne mazāk kā sešas simetriskās analogās stereo audio ieejas.
* Ne mazāk kā četras mikrofona/līnijas ieejas (ar aktivizējamu/deaktivizējamu *Phantom* barošanu)
* Ne mazāk kā divas HDMI izejas un vismaz viena vītā pāra (*twisted pair*) izeja (atbalsta HDBaseT standartu); visas izejas dublē vienu un to pašu video signālu.
* Automātiska ieejas video signāla standarta atpazīšana un mērogošana (*scaling*) uz HDMI/vītā pāra izejas noteikto izšķirtspēju un kadru nomaiņas ātrumu.
* Automātiska bez pārtraukuma (*seamless*) pārslēgšanās starp ieejas video signāliem.
* Maksimālā atbalstītā video izejas izšķirtspēja ieejām un izejām ne mazāka kā 1920x1200 punkti
* Maksimālā atbalstītā HDMI video izejas datu plūsma ne mazāka kā 6.75Gbps, atbalstoša 1080p60 DeepColor un HDCP.
* Mērogotājā ir iebūvētas video testa tabulas sistēmas regulēšanai un uzturēšanai.
* Automātiska skaņas izdalīšana (*de-embedding*) no ieejā pieslēgtā HDMI un vītā pāra signāla un atskaņošana analogajā audio izejā.
* Divi pāri audio stereo izejas, atbalsta simetrisko un nesimetrisko pieslēgumu.
* Audio frekvenču josla: vismaz robežās no 20Hz līdz 20kHz.
* Audio signāla/trokšņu attiecība: ne mazāka kā 90dB.
* Izgaismoti priekšējā paneļa taustiņi, kas ļauj signālus komutēt manuālā veidā. Rotējoša potenciometra tipa regulators manuālai skaļuma regulēšanai (programmasaudio un mikrofona), vismaz 5 iedaļu indikators aktuālajam skaļuma līmenim.
* Priekšējā paneļa indikācija, kas attēlo video signāla klātbūtni katrā ieejā (tai skaitā indicē HDCP pieprasījumu katrai digitālā signāla ieejai) un iekārtas pieslēgumu katrā izejā (tais skaitā indicē izejai pieslēgtās iekārtas HDCP atbalstu).
* Vadības ieeja: divvirzienu RS232 ports, USB un LAN.
* Iebūvēts web serveris (aizsargāts ar paroli), kura ietvaros ar web pārlūku var veikt iekārtas konfigurēšanu, regulēšanu, un diagnostiku.
* Korpusā iebūvēts barošanas bloks, tai skaitā nodrošina attālināti pieslēgto vītā pāra raidītāju un uztvērēju barošanu pa vītā pāra kabeli.
* 19” statnē montējams korpuss, augstums ne lielāks kā 1U
 | 1 |  |  |  |
| 1.16 | Audio procesors  | * Digitālā signālu procesora (DSP) tehnoloģija ar ne mazāku kā 24-bitu, 48kHz samplēšanas (*sampling*) frekvenci
* Ne mazāk kā 12 balansētas mikrofonu/audio līnijas ieejas ar phantom tipa barošanu (ieslēdzama/izslēdzama pēc nepieciešamības)
* Ne mazāk kā 8 balansētas audio līnijas izejas
* Iebūvēts USB audio pieslēgums ar iespēju definēt ne mazāk kā līdz 8 USB audio kanāliem (16 vai 24-bitu, 48kHz samplēšanas frekvenci), t.sk. vienlaicīgi izeju un ieeju USB audio kanālus.
* Iespēja izmantot vismaz sekojošus programmējamos DSP rīkus: signāla vājinājums un pastiprinājums, mikseris, automikseris, komutators, ekvalaizeris, rūteris, ierobežotājs, aizture, prioritāte (*ducking*), audio signāla detektēšana u.tml.
* Iebūvēts mikrofonu akustiskās atgriezeniskās saites novērsējs (*feedback suppressor*)
* Frekvenču josla vismaz 20Hz līdz 20kHz
* Dinamiskais diapazons ne mazāks kā 105dB;
* THD ne lielāks kā 0.05% (pie 20Hz – 20kHz);
* Starpkanālu crosstalk ne vairāk kā -75dB pie 1kHz
* Vadības ieeja iekārtas kontrolei un konfigurēšanai: divvirzienu RS232 ports un 10/100/1000 BaseT LAN
* Ne mazāk kā 4 iebūvētas vispārēja pielietojuma loģiskās ieejas/izejas (*General Input/Output*), konfigurējamas DSP vadības programmnodrošinājumā.
* Priekšējā paneļa grafiskais indikators ar ne mazāk kā divām informācijas rindām, kas attēlo procesora statusu un tiek izmantots konfigurēšanai.
* Vadības ieeja: divvirzienu RS232 ports, USB un LAN.
* Korpusā iebūvēts barošanas bloks.
* 19” statnē montējams korpuss, augstums ne lielāks kā 1U
 | 1 |  |  |  |
| 1.17 | Bezvadu mikrofonu sistēmas komplekts | * Digitāla bezvadu mikrofonu sistēma licences brīvā frekvenču diapazonā 1.88-1.9 GHz, atbilstoši LV spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
* Aizture (*latency*) ne lielāka kā 20ms.
* Atbalstītais frekvenču diapazons audio vismaz robežās no 20Hz līdz 20kHz.
* Tipiskie kopējie harmoniskie kropļojumi (THD) nepārsniedz 0.1% , signāla/trokšņa attiecība ne mazāka kā 90 dB.
* Divpusēja datu apmaiņu (*back channel*) starp uztvērēju un raidītāju, automātiska piemērotākās darba frekvences saskaņošana un interferences novēršana, vismaz AES 256 datu apmaiņas aizsardzība.
* Iebūvēta bezvadu signāla kvalitātes novērtējuma funkcionalitāte (*walk test)*, lietotājam pārvietojoties ar raidītāju telpā. Attēlojums uz raidītāja un uztvērēja grafiskā displeja.
* Raidītāju un uztvērēja *backchannel* jauda: adaptīvi mainīga, tai skaitā iekļaujot maks. pieļaujamo jaudu līdz 250mW.
* Iespēja vienkārši un ātri mainīt uztvērējam piesaistīto raidītāju (rokas mikrofons vai piespraužamais mikrofons), ar uz iekārtu korpusiem izvietotām tieši šim mērķim paredzētām “sapārošanas” pogām un uzskatāmu daudzkrāsu statusa indikatoru.

**Uztvērējs:*** Divu antenu *diversity* tipa uztvērējs vismaz viena raidītāja vienlaicīgai uztveršanai. Jutība vismaz -90 dBm.
* Audio izejas: vismaz 1gb. simetriska 3-pin XLR tipa, 1gb. nesimetriska audio izeja. Regulējams signāla izejas līmenis vismaz līdz +15 dBu.
* Ethernet LAN pieslēgums mikrofonu sistēmas kontrolei un pārvaldībai, atbalsta IPv4 un IPv6. Dokumentēts kontroles protokols vadības iekārtu pieslēgšanai. Mikrofonu sistēmas ražotāja aplikācijai vai programma sistēmas attālinātai vadībai.
* Grafiskais displejs ar vismaz sekojošu parametru attēlošanu: radio trakta signāla līmenis, radio kanālam piešķirtais nosaukums, audio signāla līmenis, raidītāja baterijas līmenis, auto *gain* kontroles stāvoklis, raidītāja klusināšanas (*mute*) stāvoklis. Maināms displeja spilgtums.
* Iebūvēts ekvalaizeris, zemo frekvenču filtrs, automātiskā pastiprinājuma kontrole.
* Lietotājam veicami *firmware* jauninājumi, izmantojot LAN pieslēgumu.
* 19” statnē montējams korpuss ar kopējo augstumu ne vairāk kā 1U

**Raidītājs ar pie apģērba piespraužamu mikrofonu:*** Pie jostas piespraužamais vai kabatā ievietojams mikrofona raidītājs, paredzēts auss/kakla vai pie apģērba piespraužamā mikrofona pievienošanai
* Grafiskais displejs ar vismaz sekojošu parametru attēlošanu: radio trakta signāla līmenis, radio kanālam piešķirtais nosaukums, akumulatora līmenis.
* Savienojuma kvalitātes testa (*walk test*) indikators
* Audio frekvenču diapazons vismaz robežās no 50Hz līdz 20kHz.
* Ieslēgšanas/izslēgšanas un klusināšana (*mute*) slēdži.
* Barošana no litija jonu akumulatora (iekļauts piegādes komplektācijā) ar tipveida darbības laiku ne mazāku kā 15 stundas. Iespēja uzlādēt akumulatoru no USB porta.
* Izmērs iekļaujot antenu, ne lielāks kā 10cm x 7cm x 2.5cm
* Raidītāja svars ne vairāk kā 100g (bez barošanas elementa)
* Raidītāja korpuss ir triecienizturīgs
* Piespraužams (*lavalier*) mikrofons:
* Mikrofona izpildījuma tips: piespraužams pie apģērba
* Mikrofona kapsulas uztveršanas tips: Omnidirectional
* Maksimālais spiediens SPL ne mazāks kā 140dB
* Jutība ne mazāka kā 5mV/Pa

**Raidītājs rokas mikrofons:*** Rokās turams mikrofona raidītājs ar kapsulu.
* Grafiskais displejs ar vismaz sekojošu parametru attēlošanu: radio trakta signāla līmenis, radio kanālam piešķirtais nosaukums, akumulatora līmenis.
* Savienojuma kvalitātes testa (*walk test*) indikators
* Audio frekvenču diapazons vismaz robežās no 50Hz līdz 20kHz
* Ieslēgšanas/izslēgšanas un klusināšana (*mute*) slēdži.
* Barošana no litija jonu akumulatora (iekļauts piegādes komplektācijā) ar tipveida darbības laiku ne mazāku kā 15 stundas. Iespēja uzlādēt akumulatoru no USB porta.
* Raidītāja svars ne vairāk kā 300g (bez barošanas elementa)
* Raidītāja korpuss ir triecienizturīgs
* Mikrofona kapsulas uztveršanas tips: Superkardioīds
* Maksimālais spiediens SPL ne mazāks kā 150dB
* Jutība ne mazāka kā 1.8 mV/Pa

**Lādēšanas stacija:*** Uz galda novietojama mikrofonu sistēmas ražotāja izgatavota lādēšanas stacija.
* Divu mikrofonu raidītāju vienlaicīgas ievietošanas iespēja, neizņemot akumulatorus no raidītāja korpusa. Vienlaicīgi atbalsta gan rokas, gan piespraužamo raidītāju.
* Lādēšanas statusa indikators
 | 1 |  |  |  |
| 1.18 | Zosskakla mikrofoni ar vibrācijas absorbējošu turētāju komplekts | * Zosskakla (*gooseneck*) tipa mikrofons ar kopējo garumu 500mm +/- 10%
* Kondensatora tipa kapsula ar *cardioid* veida uztveršanas zonu.
* Atsevišķi ieslēdzams mikrofona aktivizēšanas indikators (*led ring*) pie kapsulas. Mikrofona pieslēgšana ar XLR-5 tipa savienojumu.
* Atbalstītais frekvenču diapazons audio vismaz robežās no 50Hz līdz 18kHz
* Maksimālais spiediens SPL ne mazāks kā 105dB
* Jutība ne mazāka kā 17mV/Pa
* Kapsulas “galvas” diametrs nepārsniedz 15mm
* Mēbeles virsmā montējams mikrofona turētājs ar gumijas starpliku vibrāciju slāpēšanai. Turētājā iemontēta XLR-5 female tipa ligzda mikrofona pievienošanai. Iespēja noņemt mikrofonu un nosegt turētāju ar komplektācijā iekļautu vāciņu.
 | 2 |  |  |  |
| 1.19 | Palīgmateriāli, pieslēguma un instalācijas apraksts | * Projektora montāža pie Pasūtītāja uzstādīta griestu stiprinājuma kronšteina.
* Ekrāna kontroles kabelis un tā montāža.
* Orientējošais kabeļu garums līdz 40 metriem.
* Iekārtu instalācija ir jāveic pasniedzēja galdā, saslēgšanai jāizmanto starpkomponentu kabeļi.
* Radio mikrofona savietošana ar auditorijas audio aprīkojumu un skaņas kvalitātes regulēšana.
* Skaļruņu uzstādīšanas un savienojošo kabeļu instalācija un pieslēgšana.
* Auditorijas datora un pieslēgvietas video signāla atainošana uz projektora un displeja (signāla dublēšana).
* Pretendentam ir jāveic projektora optiskās ģeometrijas regulēšana, lai attēls pilnā apmērā ietilptu ekrānā bez elektroniskās trapeces regulēšanas piemērošanas.
* Projektora pieslēguma kabeļu 1x vītais pāris, montāža Pasūtītāja uzstādītājā griestu stiprinājuma kronšteinā un kabeļu caurulēs līdz aktīvajai aparatūrai.
 | 1 |  |  |  |
| 2.1 | Video signāla mērogotājs ar video/audio komutācijas funkciju un integrētu vītā pāra kabeļa pārraidi | * Video/audio pārraides sistēma ar raidītāju un uztvērēju, kuri attālināti savienoti ar vienu vītā pāra kabeli (Cat6 SFTP vai labāks). Viena ražotāja raidītāja un uztvērēja komplekts.
* Automātiska visu ieejas video signāla standarta atpazīšana un mērogošana (*scaling*) uz uztvērēja HDMI izejas noteikto izšķirtspēju un kadru nomaiņas ātrumu.
* Automātiska bez pārtraukuma (*seamless*) pārslēgšanās starp ieejas video signāliem.
* Sistēmas regulēšanai iebūvētas video testa tabulas un audio signāla ģenerators (vismaz *pink noise*)
* Iespēja katrai no ieejām mainīt EDID iestatījumus un HDCP autorizācijas atbalstu
* Sistēmā iekļautās iekārtas paredzētas profesionālai lietošanai 24/7 režīmā, raidītāja un uztvērēja korpuss ir no metāla.
* Sistēma atbalsta digitālo video signālu ar maksimālo izšķirtspēju ne mazāku kā 1920x1200 punkti pie 60Hz (tai skaitā atbalstot 1080p60 izšķirtspēju), pie vītā pāra kabeļa distances ne mazākas kā 70 metri.

Raidītājs:* Ne mazāk kā viena VGA + audio ieeja un ne mazāk kā divas HDMI ieejas. Viena vītā pāra kabeļa izeja.
* Iespējams pievienot autonomu barošanas bloku. Atbalsta barošanas nodrošinājumu no uztvērēja, izmantojot vītā pāra kabeli.
* Ieejas izvēles priekšējā paneļa taustiņi ar gaismas indikāciju, kas norāda aktivizēto ieeju.
* Priekšējā paneļa indikācija, kas attēlo video signāla klātbūtni katrā ieejā un HDCP pieprasījumu (tikai digitālā signāla ieejām).
* Visu video ieeju aktivizācijas iespēja izmantojot papildus pievienotas ārējās pogas (*contact closure*), raidītājam ir atbilstoša pieslēguma ligzda.
* Aktivizētās video ieejas indikācijas iespēja izmantojot papildus pievienotus ārējos indikatorus (*tally*), raidītājam ir atbilstoša pieslēguma ligzda.
* Raidītāja izmēri (augstums x platums x dziļums) nepārsniedz 2.5 x 25 x 20 cm

Uztvērējs:* Ne mazāk kā viena lokālā HDMI ieeja. Viena vītā pāra kabeļa ieeja no raidītāja.
* Mērogota (*scaled*) video HDMI izeja izvēlētās video ieejas signāla attēlošanai
* Automātiska skaņas izdalīšana (*de-embedding*) no digitālajām raidītāja un uztvērēja video ieejām un atskaņošana analogajā audio izejā.
* Audio stereo izeja, atbalsta simetrisko un nesimetrisko pieslēgumu.
* Ieejas izvēles priekšējā paneļa taustiņš(-i) ar gaismas indikāciju, kas norāda aktivizēto ieeju. Vadības pogas iekārtas konfigurācijai.
* Priekšējā paneļa indikācija, kas attēlo video signāla klātbūtni lokālajā ieejā un HDCP pieprasījumu (tikai digitālā signāla ieejām).
* Iebūvēts kontroles procesors, kas nodrošina ne mazāk kā vienu uztvērējā iebūvētu *infrared* un *bi-directional serial* pieslēgumu funkcionalitāti, HDMI CEC atbalstu un ne mazāk kā četru uztvērējā iebūvētu *general input/output* pieslēgumu funkcionalitāti.
* Sistēmas vadības porti – LAN un USB
* Uztvērēja izmēri (augstums x platums x dziļums) nepārsniedz 2.5 x 25 x 20 cm
 | 1 |  |  |  |
| 2.2 | HDMI video signāla dalītājs | * HDMI video dalītājs ar vienu HDMI ieeju un ne mazāk kā četrām HDMI izejām
* Iekārta paredzētas profesionālai lietošanai 24/7 režīmā, korpuss ir no metāla.
* Atbalsta digitālo video signālu ar maksimālo izšķirtspēju ne mazāku kā 3840x2160 punkti pie 30Hz un Chroma Sampling 4:4:4 (tai skaitā atbalstot 1080p60 izšķirtspēju pie 12-bit krāsu dziļuma).
* Atbalstītais maksimālais datu ātrums ne mazāks kā 10.2 Gbps (3.4 Gbps katrai pamatkrāsai), *pixel clock* ne mazāks kā 300 MHz.
* Priekšējā paneļa indikācija, kas attēlo video signāla klātbūtni ieejā, un pieslēgto iekārtu katrā izejā; HDCP pieprasījumu ieejai un katrai izejai.
* Iespēja ieejai mainīt EDID iestatījumu un HDCP autorizācijas atbalstu, izmantojot sistēmas vadības portu un iekārtas ražotāja nodrošinātu programmatūru.
* Iekārtas korpusā iebūvēts barošanas bloks ar 220V barošanu.
* Sistēmas vadības porti – USB un RS232
* Iekārtas izmēri (augstums x platums x dziļums) nepārsniedz 5 x 25 x 20 cm
 | 1 |  |  |  |
| 2.3 | HDMI kabelis | * Profesionāla pielietojuma HDMI kabelis ar orientējošo garumu 4.5m
* Atbalsta video signāla izšķirtspēju ne mazāku kā 4K@60Hz (4:4:4), Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, 7.1 PCM, Dolby TrueHD, DTS−HD, CEC
* Dubults ekranējums – alumīnija folija kabeļa vītajiem pāriem un kopējais vara vada tīklojums visam kabelim.
* Korozijas noturīgi (*gold plated*) kabeļa kontakti.
 | 3 |  |  |  |
| **Kopā:** |  |  |

***Projekta realizācijas prasības:***

## Tiks veikta visu iekārtu uzstādīšana Pasūtītāja telpās un nodrošināta to savstarpēja savietojamība un kompleksa darbība, nepieciešamības gadījumā izmantojot tehniskajās specifikācijās neminētus papildus materiālus vai iekārtas (piemēram, speciālus montāžas elementus, papildus kabeļus u.tml.).

## Iekārtas būs jaunas un tās nesaturēs iepriekš lietotas komponentes.

***Iekārtu uzstādīšanas vispārīgie nosacījumi:***

* Pasūtītājs līguma izpildē nodrošinās nepieciešamo elektrības un LAN pieslēgumu skaitu iekārtu tiešā tuvumā
* Uzstādīšanas darbi tiks veikti ar Pasūtītāju saskaņotā laikā, neierobežojot mācību procesam atvēlēto telpu noslodzi.
* Telpas pēc uzstādīšanas darbu pabeigšanas tiks uzkoptas, lai tās nebūtu sliktākā stāvoklī kā pirms uzstādīšanas darbu uzsākšanas.

**3. pielikums**

Iepirkuma

“Auditorijas aprīkojuma iegāde un uzstādīšana”

ID Nr.: RSU-2018/46/AFN-MI

nolikumam

**INFORMĀCIJA**

**par pretendenta pieredzi līdzvērtīgu preču piegādē/pakalpojuma sniegšanā**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. P.k.** | **Veikto piegāžu vai pakalpojumu apraksts atbilstoši izsludinātā iepirkuma CPV kodam, kas ir līdzvērtīgas pēc satura iepirkuma priekšmetam**  | **Piegādes apjoms EUR, bez PVN** | **Pasūtītāja nosaukums, adrese** | **Piegādes izpildes laiks (datums)** |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |
| **….** |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(Pretendenta amatpersonas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs)*

**4. pielikums**

Iepirkuma

“Auditorijas aprīkojuma iegāde un uzstādīšana”

ID Nr.: RSU-2018/46/AFN-MI

nolikumam

**/LĪGUMA PROJEKTS/**

**Līgums Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**par auditorijas aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu**

*(ID Nr. RSU-2018/46/AFN-MI)*

Rīgā, 201\_.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Rīgas Stradiņa universitāte** *(sertificēta atbilstīgi ISO 9001 standartam „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības” un atbilstīgi LVS EN ISO 50001 standartam “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi”)* \_\_\_\_ *(Amats)* \_\_\_\_\_ *(Vārs Uzvārds)* personā, kurš rīkojas atbilstīgi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(pārstāvības pamats – statūti, pilnvara, rīkojums u.c.)* (turpmāk – Pircējs), no vienas puses,

un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**\_\_\_\_ *(Amats)* \_\_\_\_\_ *(Vārs Uzvārds)* personā, kurš rīkojas atbilstīgi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(pārstāvības pamats – statūti, pilnvara, rīkojums u.c.)* (turpmāk – Pārdevējs), no otras puses (abi kopā turpmāk – Puses),

pamatojoties uz atklāta konkursa „**Auditorijas aprīkojuma iegāde un uzstādīšana”** identifikācijas Nr. RSU‑2018/46/AFN-AK (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem,

izsakot savu brīvu gribu – bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdz šāda satura pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. **Līguma priekšmets**
	1. Pārdevējs pārdod un piegādā **auditorijas tehnisko aprīkojumu** (turpmāk – Prece(-s)), kā arī veic tās uzstādīšanu ekspluatācijai. Uzstādīšana ekspluatācijai atkarībā no katras konkrētās Preces pozīcijas specifikas var ietver gan iebūvēšanu, gan instalēšanu un/vai citas nepieciešamās darbības saskaņā ar Pircēja norādījumiem Preces pozīcijas pilnvērtīgai darbībai.
	2. Detalizētāka informācija par Preci tiek noformēta un pievienota Līgumam kā tā pielikums Nr.1– “Tehniskā specifikācija/Tehniskā un finanšu piedāvājuma veidlapa”, kas arī abpusēji tiek parakstīts.
	3. Pārdevējs Preces piegādi un uzstādīšanu ekspluatācijai veic pats ar saviem līdzekļiem, iekārtām un citiem nepieciešamajiem resursiem, ja vien to tieši nav uzņēmies Pircējs.
2. **Līgumcena un norēķinu kārtība**
	1. Līgumcena par atsevišķām Preces pozīcijām ir atbilstīga Pārdevēja iesniegtajam Iepirkuma piedāvājumam, noteikta Līguma pielikumā un kopumā visā Līguma darbības laikā nepārsniegs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **EUR** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *euro* un \_\_ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) (turpmāk – Līgumcena). Papildus Līgumcenai Pircējs maksā PVN Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
	2. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem turpmāk tiek grozīta PVN likme (vai Preces piegādes sāk aplikt ar PVN) vai Pārdevējs tiek reģistrēts ar PVN apliekamo personu reģistrā (vai izslēgts no tā), Līgumcena (kā arī jebkuru Līgumā noteikto daļējo maksājumu apmērs vai Preces atsevišķu pozīciju cena) ar PVN tiek grozīta atbilstoši izmaiņām bez atsevišķas Pušu vienošanās, ņemot par pamatu cenu bez PVN, kas paliek nemainīga.
	3. Pircējs pieņem un atzīst Pārdevēja elektronisko (nodokļu) rēķinu, ja tas noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nosūtīts uz elektronisko adresi e-rekini@rsu.lv. Pretējā gadījumā Pārdevējs iesniedz Pircējam rēķinu rakstveidā.
	4. Kopējā Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, ja vien Līgumā attiecībā uz atsevišķām izmaksām tieši nav noteikts savādāk – Preces cena, nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, piegāde, uzstādīšana ekspluatācijai, Preces uzstādīšanas vietas uzkopšana pēc darbu veikšanas, regulēšana, minēto aktivitāšu realizācijai nepieciešamie palīgmateriāli un iekārtas, kā arī Līguma realizācijai nepieciešamie palīgmateriāli un iekārtas, kas nav detalizēti uzskaitītas Līguma pielikumā Nr.1– “Tehniskā specifikācija/Tehniskā un finanšu piedāvājuma veidlapa”, un izmaksas kas ir saistītas ar instalācijas risinājuma mezglu saskaņošanu ar Pircēju, un /vai Preču apmaiņu.
	5. Pircējs samaksu par Preci, kā arī tās uzstādīšanu ekspluatācijai atbilstīgi faktiski piegādātajam un izpildītajam apjomam, veic ar pārskaitījumu uz Pārdevēja Līgumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pārdevēja izrakstīta rēķina un Pušu abpusēji parakstīta Preces pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas dienas. Izrakstot rēķinu, tajā obligāti jānorāda Līguma numurs, datums un Pircēja kontaktpersona, pretējā gadījumā Pircējs ir tiesīgs bez soda sankciju piemērošanas kavēt šajā punktā noteikto maksājumu termiņu.
	6. Ja Līgumā noteikto maksājumu veikšanas dienā pastāv kāda Pārdevēja parāda saistība pret Pircēju, kas izriet no Līguma nosacījumu neizpildes, Pircējs ir tiesīgs to vienpusēji ieskaitīt, veicot norēķinus.
3. **Preces pieņemšana, uzstādīšana un nodošana**
	1. Pārdevējs piegādā un uzstāda Preci Pircējam ne vēlāk kā **60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā** no pasūtījuma veikšanas dienas. Par pasūtījuma veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs elektroniski ir nosūtījis pasūtījuma pieprasījumu uz Līgumā 9.2.punktā norādīto e-pasta adresi.
	2. Preču piegādes un uzstādīšanas vieta – Rīga, Hipokrāta iela 2.
	3. Preču piegādes un uzstādīšanas faktisko laiku Pārdevējs saskaņo ar Līgumā noteikto Pircēja kontaktpersonu vai citu Pircēja norādītu darbinieku, ņemot vērā, ka piegādes un uzstādīšanas vieta ir slimnīcas telpas (turpmāk – Slimnīca).
	4. Pārdevējs pēc iespējas piegādā un uzstāda visu Preču apjomu vienlaikus. Pircējs nodrošina Slimnīcas telpu vispārēju apsardzību, tomēr Pircējs nav atbildīgs par Slimnīcas telpās nogādātām, bet vēl neuzstādītām un Pircējam ar Preču pieņemšanas-nodošanas aktu nenodotām Preču pozīcijām.
	5. Preču uzstādīšanas ietvaros Pārdevējs respektē Pircēja norādījumus kontekstā ar Slimnīcas personāla un pacientu interešu ievērošanu, kā arī maksimāli iespējami ievēro Pircēja norādījumus par kārtību, tīrību un trokšņu līmeni.
	6. Precei jāietver visas Preču pozīcijas, jābūt jaunai, nelietotai, pilnībā funkcionējošā stāvoklī, atbilstošai noteiktajai tehniskajai specifikācijai unPircēja definētajām prasībām.
	7. Preces piegādes un uzstādīšanas termiņa ietvaros jāņem vērā, ka Pircējam tiek atvēlētas vismaz 3 (trīs) darba dienas Preces atbilstības Līgumam izvērtēšanai.
	8. Vienlaicīgi ar Preci Pārdevējs nodod Pircējam visu Preces pavadošo dokumentāciju (ar tulkojumu latviešu valodā) un garantijas dokumentāciju, ja tāda konkrētajai Precei ir.
	9. Preces pieņemšana – nodošana un uzstādīšana tiek noformēta ar Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusēju parakstīšanu. Ja Preces pieņemšanas – nodošanas ietvaros tiek konstatētas kādas neatbilstības (iztrūkums, nepilnvērtīga funkcionēšana, defekti, nesavietojamība ar Pircēja iekārtām u.c.), Pārdevējam tās jānovērš bez papildus samaksas. Šādā gadījumā Līguma 3.1.punktā noteiktais termiņš paliek spēkā, un Pārdevējam tajā jāiekļaujas.
	10. Pircējam ir tiesības pasūtīt Preci pa daļām un atlikt Preces uzstādīšanu, kas tiek fiksēts Preces pieņemšanas – nodošanas ietvaros.
	11. Pircējam ir tiesības, bet nav pienākums parakstīt Preces pieņemšanas-nodošanas aktu(-us) par Preču apjoma daļas saņemšanu un uzstādīšanu, ja nav pilnībā piegādāts un uzstādīts viss paredzētais Preču apjoms, daudzums un sastāvs.
	12. Ņemot vērā, ka dažādu Preces pozīciju tehniskā un funkcionālā darbība ir savstarpēji saistīta, Pircējs ir tiesīgs neparakstīt Preces pieņemšanas-nodošanas aktu(-s), kamēr uzstādīšanas rezultātā nav nodrošināta saistīto Preču pozīciju kvalitatīva, savstarpēji savietota funkcionēšana atbilstoši Līguma noteikumiem.
	13. Jautājumi par Preces vai tās uzstādīšanas atbilstību Līguma noteikumiem tiek risināti Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienoties neizdodas, Pircējs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pircēja viedokli, Pārdevējs ne tikai novērš attiecīgos trūkumus, bet arī Pircēja noteiktā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.
4. **Garantijas nosacījumi**
	1. Preces garantijas laiks ir \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) *(Norāda atbilstoši piedāvājumam)* mēneši no konkrētās Preces pieņemšanas – nodošanas dienas, un Preces garantijai jābūt atbilstošai iepirkuma procedūras dokumentācijā noteiktajām prasībām, ja tādas konkrētajai Precei ir noteiktas.
	2. Pārdevējs apņemas nodrošināt Preces defektu bezmaksas novēršanu visā garantijas termiņa periodā, izņemot, ja bojājums radies nepareizas ekspluatācijas rezultātā (un Pircējs ticis informēts par pareizu ekspluatāciju).
5. **Pārdevēja saistības**
	1. Pārdevējs apņemas veikt savlaicīgu un kvalitatīvu Preces piegādi un uzstādīšanu Pircēja nozīmētā pārstāvja klātbūtnē Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
	2. Pārdevējs garantē, ka Prece ir atbilstoša Pircēja izvirzītajām prasībām, Līguma nosacījumiem un Pircēja pasūtījumam.
	3. Pārdevējs apņemas pieņemt atpakaļ Preci vai tās pozīciju(-as) gadījumā, ja tā neatbilst Līguma prasībām, atgriežot Pircējam veikto samaksu par Preci vai sedzot Pircējam nodarītos zaudējumus.
	4. Ja Pircējs lauž Līgumu sakarā ar to, ka Pārdevējs nepilda savas saistības atbilstoši Līguma nosacījumiem, Pārdevējam ir pienākums Pircēja noteiktajā termiņā atgriezt Pircēja veikto apmaksu (ja tāda ir veikta). Ja Pircējs šādā gadījumā ir jau saņēmis Preci vai vismaz tās daļu un vēlas to atzīt par pieņemamu, ir noformējams atbilstošs pieņemšanas - nodošanas akts un veicama samaksa (vai attiecīgi atgriežama) atbilstoši Preces apjoma vērtībai.
	5. Pārdevējs apņemas līdz ar Preci nodot Pircējam visas normālai Preces izmantošanai nepieciešamās atļaujas un licences, ja tādas Precei un tās pilnvērtīgai lietošanai ir nosakāmas. Atļaujas un licences ir spēkā arī pēc Preces nodošanas un uzstādīšanas tajās norādītajā termiņā.
	6. Pārdevējam nav tiesību nodot Līguma vai tā daļas izpildi trešajām personām, izņemot gadījumus, ja Pārdevēju aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmumu pāreju.
	7. Pārdevējs apņemas nodrošināt Preces pārdošanā, piegādē un uzstādīšanā iesaistīto darbinieku kvalifikācijas atbilstību veicamajam darbam, ar normatīvajos aktos noteikto un attiecīgai darba specifikai nepieciešamo kvalifikāciju un prasmi.
	8. Pārdevējs apņemas veikt Preces bezmaksas garantijas apkalpošanu garantijas laikā, ja tāda konkrētajai Precei tiek noteikta.
	9. Pārdevējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pircēju veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma Līguma izpildē. Iepirkuma piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai personāla nomaiņa  vai piesaiste pieļaujama, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. *(norāda tikai tad, ja iepirkuma ietvaros pieļauti apakšuzņēmēji vai prasīts personāls ar noteiktu kvalifikāciju)*
	10. *(norāda, ja Pārdevēja piedāvājumā konkrēts personāls vai apakšuzņēmēji ir minēti)* Pārdevēja iepirkuma piedāvājumā norādītais personāls vai apakšuzņēmēji:
	11. Pārdevējs apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (triju) darba dienu laikā rakstveidā informēt Pircēju, ja Līguma izpildes laikā:
		1. tiesā tiek ierosināta Pārdevēja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta;
		2. Pārdevēja saimnieciskā darbība tiek apturēta;
		3. Pārdevējs tiek reģistrēts ar PVN apliekamo personu reģistrā vai izslēgts no tā (atsūtot Pircējam apliecības kopiju).
	12. Pārdevējs papildus minētajām saistībām apņemas:
		1. Slimnīcas telpās un teritorijā ievērot iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus un darba režīmu, ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības instrukcijas, normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu, kā arī uzņemas pilnu atbildību par minēto iekšējo un ārējo normatīvo aktu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;
		2. pilnā apmērā segt Pircējam no šī Līguma izrietošo zaudējumu atlīdzināšanas un citu Pārdevēja maksājuma saistību administrēšanas un piedziņas izdevumus, kādi Pircējam rodas Pārdevēja vainas vai bezdarbības rezultātā;
		3. pēc Pircēja pieprasījuma saņemšanas iesniegt ar Līguma izpildi saistīto informāciju (pārskatu).
6. **Pircēja saistības**
	1. Pircējs Preces pasūtījumu veic atbilstoši vajadzībai un finanšu iespējām. Pircējam nepietiekoša finansējuma gadījumā ir tiesības atteikties no Līguma pasūtījuma apjoma.
	2. Pircējs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvu Preci un tās pilnvērtīgu uzstādīšanu, šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
	3. Pircējs apņemas, ciktāl tas ir atkarīgs no Pircēja, Pārdevējam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces piegādei un uzstādīšanai.
	4. Pircējs apņemas savlaicīgi veikt Līguma nosacījumiem un pasūtījumam atbilstošas Pārdevēja piegādātās un pilnvērtīgi uzstādītās Preces pieņemšanu.
	5. Pircējs ir tiesīgs izvirzīt pretenziju Pārdevējam vai atteikties no Preces pieņemšanas, ja Precei ir novērojami bojājumi vai citi trūkumi, vai Pircēju neapmierina uzstādīšanas līmenis.
	6. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu un atgriezt Preci Pārdevējam, saņemot atpakaļ veikto samaksu, ja Preces lietošanas laikā, bet ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā kopš pieņemšanas, tiek konstatēta Preces neatbilstība Līguma nosacījumiem.
	7. Pircējs ir tiesīgs, rakstveidā paziņojot Pārdevējam, Līgumu vienpusēji izbeigt, ja Pārdevējs neizpilda kādu no Līguma saistībām un pat pēc brīdinājuma saņemšanas turpina to nepildīt vai pieļauj pārkāpuma atkārtošanos, kā arī gadījumā, ja Pārdevēja saimnieciskā darbība ir apturēta ilgāk par 2 (divām) nedēļām.
	8. Pircējam ir tiesības nodot ar Līgumu saistīto informāciju tā izpildes kontrolē iesaistītajām institūcijām saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai citiem noslēgtajiem līgumiem, kā arī tiesības no Līguma izrietošo maksājumu piedziņu vai visu prasījumu nodot (cedēt) trešajām personām.
7. **Pušu mantiskā atbildība**
	1. Ja Puses vispār neizpilda kādu no Līguma izrietošajām saistībām, vainīgā Puse par katru no tām maksā otrai Pusei vienreizēju līgumsodu par katru neizpildes gadījumu 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi) apmērā.
	2. Ja Puses kādu no Līguma izrietošajām saistībām izpilda nepienācīgi vai neizpilda īstā laikā (termiņā),  vainīgā Puse par katru no pārkāpumiem maksā otrai Pusei līgumsodu 0,5% apmērā no laikā neizpildītās saistības summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra.
	3. Laikā, kad Pārdevēja saimnieciskā darbība ir apturēta, Pircējam līgumsods netiek aprēķināts.
	4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no turpmākas saistību izpildes, ja vien Puses konkrētā gadījumā nevienojas savādāk.
	5. Pircējs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu, veicot savstarpējos norēķinus ar Pārdevēju.
8. **Nepārvarama vara**
	1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ, kurus attiecīgā puse (vai abas puses) nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos puses nav atbildīgas, izņemot Līgumā noteiktos gadījumus. Par šādiem apstākļiem atzīstamas stihiskas nelaimes, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki, sakaru un kredītiestāžu darbība.
	2. Katra no Pusēm, kuru līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties par to informē otru Pusi.
	3. Ja kāda no Pusēm, kuras rīcību ietekmē nepārvarama vara, bez objektīva iemesla neinformē otru Pusi par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos 5 (piecu) darbdienu laikā, attiecīgā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.
	4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas, Puses kopīgi risina jautājumu par Līguma turpmāko izpildi vai izbeigšanu. Līguma izbeigšanas gadījumā, kuras pamats ir nepārvarama vara, nevienai no Pusēm nav tiesību prasīt zaudējumu atlīdzību.
9. **Citi noteikumi**
	1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei, ieskaitot Preces garantijas periodu.
	2. Kā atbildīgo un pilnvaroto personu par Līguma izpildi, Preces pieņemšanu, iespējamo papildinājumu vai izmaiņu saskaņošanu (izņemot Līguma grozījumu parakstīšanu) no Pircēja puses Pircējs nozīmē \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_, un no Pārdevēja puses Pārdevējs nozīmē \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, izmaiņu personālsastāvā gadījumā vienpusēji rakstiski informējot otru Pusi.
	3. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu bez Pārdevēja piekrišanas ja:
		1. Pārdevējs nav ievērojis Līgumā noteikto Preces piegādes termiņu;
		2. Pārdevējs piegādājis Līguma prasībām neatbilstošu vai nekvalitatīvu Preci, par ko ir sastādīts akts par konstatētajiem trūkumiem;
		3. Pārdevējs atkārtoti nepilda garantijas saistības;
	4. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu bez Pircēja piekrišanas, ja Pircējs nav ievērojis Līgumā noteikto Preces apmaksas termiņu.
	5. Dokumenti, ziņas vai cita korespondence, kas ierakstītā pasta sūtījumā nosūtīta uz Līgumā norādīto Puses adresi, uzskatāma par paziņotu 7. (septītajā) dienā pēc sūtījuma nodošanas pasta iestādē.
	6. Puses ir tiesīgas vienpusēji izbeigt Līgumu vai atlikt Līguma izpildi bez sankciju piemērošanas gadījumā, ja tas pamatots ar valsts, pašvaldības vai augstākstāvošu iestāžu un institūciju izdotajiem normatīvajiem aktiem vai pārvaldes lēmumiem.
	7. Puses vienojas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas attiecas uz otru Pusi un kļuvusi zināma Līguma noslēgšanas, izpildes vai izbeigšanas gaitā.
	8. Puses strīdus risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja šādā veidā vienošanos panākt nav iespējams, Puses strīdu risina atbilstīgi Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
	9. Ja rodas strīds par Līguma saistību saturu, Līguma noteikumu interpretācijā Puses piemēro iepirkuma procedūras noteikumus un Pārdevēja iepriekš iesniegto piedāvājumu.
	10. Nebūtiskas izmaiņas Līgumā var tikt izdarītas vienīgi pēc abu Pušu rakstiskas vienošanās, kas ar to abpusējas parakstīšanas dienu kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ja Puses nevar vienoties, paliek spēkā iepriekšējie Līguma noteikumi. Būtiskas izmaiņas Līgumā ir pieļaujamas tikai Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos.
	11. Līgums sagatavots latviešu valodā uz \_\_\_ (\_\_\_) lapām, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, viens eksemplārs katrai Pusei. Līgumam tā noslēgšanas dienā ir šādi pielikumi:
		1. 1.pielikums Nr.1 – “Tehniskā specifikācija/Tehniskā un finanšu piedāvājuma veidlapa” uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lapām;
10. **Pušu rekvizīti un paraksti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pircējs:****Rīgas Stradiņa universitāte**Reģ. Nr. 90000013771Adrese:Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007Banka: A/S “Swedbank”SWIFT:  HABALV22Konts: LV02HABA0551000376050Banka: A/S “SEB banka”SWIFT: UNLALV2XKonts: LV28UNLA0050013752619AmatsVārds Uzvārds*(Norāda atbilstoši nepieciešamībai)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (paraksts) | **Pārdevējs:****\_\_\_ „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**Reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Banka: A/S “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”SWIFT: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Konts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_AmatsVārds Uzvārds*(Norāda atbilstoši nepieciešamībai)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(paraksts) |

\_\_.\_\_.201\_ Līguma Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

par \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.pielikums**

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS** *(Norāda atbilstoši nepieciešamībai)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Pircējs:****Rīgas Stradiņa universitāte**AmatsVārds Uzvārds*(Norāda atbilstoši nepieciešamībai)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (paraksts) | **Pārdevējs:****\_\_\_ „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**AmatsVārds Uzvārds*(Norāda atbilstoši nepieciešamībai)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(paraksts) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

1. *Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam. Dokumenta veidlapa ir pieejama* [*https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv*](https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv) [↑](#footnote-ref-1)
2. *Atbilstoši Eiropas Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.): Mazais uzņēmums - uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums - uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.* [↑](#footnote-ref-2)